**Bedarfe PSA für drei Monate Bereich XXX (Stand: XX.04.2020)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Benötigte Menge | Artikel | Bemerkung |
|  | **Schutzmasken (FFP 2-Standard)** Beschreibung: * Atmungsaktives Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig)
* mit und ohne Ausatemventil
* Versehen mit einer Metallplatte an der Nasenspitze
* Kann wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein

Normen/Standards:- Atemschutzgerät FFP2 EN 149 (CE Kat. 3) oder vergleichbar wie "N95", „KN95“, P2, Korea 1st Class, DS (Japan)oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Schutzmasken (FFP 3-Standard)** Beschreibung: - mit und ohne AusatemventilNormen/Standards:- "FFP3" gemäß EN 149:2001+A1 CE Kat 3oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Mund-Nasen-Schutz** Beschreibung: * Hohe Flüssigkeitsresistenz
* Gute Atmungsaktivität
* Innen- und Außenflächen sind eindeutig gekennzeichnet
* Draht/Metall zum Anmodellieren an der Nase

Normen/Standards:- EN 14683 Typ IIR Leistung- ASTM F2100 Stufe 2 oder Stufe 3 oder gleichwertig |  |
|  | **Desinfektionslösung sog. Kittelflasche (aktuell verwendet die Polizei Berlin das Produkt „AHD 2000“ des Herstellers Lysoform – Zulassungsnummer 6339804.00.00) oder gleichwertig mit gleichem Wirkspektrum** |  |
|  | **Handdesinfektionsmittel Aseptoman 500 ml oder gleichwertig mit gleichem Wirkspektrum** |  |
|  | **Handdesinfektionsmittel Aseptoman 150 ml**  **oder gleichwertig mit gleichem Wirkspektrum** |  |
|  | **Liter Flächendesinfektionsmittel begrenzt viruzid**  |  |
|  | **Kanister(5l) Flächendesinfektion Pursept-A-Express oder gleichwertig mit gleichem Wirkspektrum** |  |
|  | **Schutzkittel Gr. XXL** Beschreibung: * Einmaliger Gebrauch,
* Wadenlänge
* teilbeschichtet

Normen/Standards:- EN 13795 jede Leistungsstufe- AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel oder gleichwertige Normen  |  |
|  | **Schutzkittel Gr. XL** Beschreibung: * Einmaliger Gebrauch,
* Wadenlänge
* teilbeschichtet

Normen/Standards:- EN 13795 jede Leistungsstufe- AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel oder gleichwertige Normen  |  |
|  | **Schutzkittel Gr. L** Beschreibung: * Einmaliger Gebrauch,
* Wadenlänge
* teilbeschichtet

Normen/Standards:- EN 13795 jede Leistungsstufe- AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel oder gleichwertige Normen  |  |
|  | **Schutzkittel Gr. M** Beschreibung: * Einmaliger Gebrauch,
* Wadenlänge
* teilbeschichtet

Normen/Standards:- EN 13795 jede Leistungsstufe- AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel oder gleichwertige Normen  |  |
|  | **Schutzbrillen** Beschreibung: * Umschließt Augenpartie und benachbarte Areale
* sichere Befestigung
* Kann wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein

Normen und Standarts:EN 166 CE Kat 3 oder gleichwertig |  |
|  | **Einweg-Sitzbezüge**  |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe S,** Beschreibung: Nitril, puderfrei, unsteril. Bevorzugt verlängerte Manschetten Normen/Standards:- EN 455, CE Kat 3oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe M**Beschreibung: Nitril, puderfrei, unsteril. Bevorzugt verlängerte Manschetten Normen/Standards:- EN 455, CE Kat 3oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe L**Beschreibung: Nitril, puderfrei, unsteril. Bevorzugt verlängerte Manschetten Normen/Standards:- EN 455, CE Kat 3oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe XL**Beschreibung: Nitril, puderfrei, unsteril. Bevorzugt verlängerte Manschetten Normen/Standards:- EN 455, CE Kat 3oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe XXL**Beschreibung: Nitril, puderfrei, unsteril. Bevorzugt verlängerte Manschetten Normen/Standards:- EN 455, CE Kat 3oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Vollgesichtsschutz** Beschreibung: * Hergestellt aus klarem Kunststoff
* Der Bereich der Stirn ist mit Material gefüllt, das die Haut berührt, um das Eindringen von Flüssigkeiten und/oder Tröpfchen zu verhindern.
* Verstellbares Band, das fest um den Kopf herum befestigt wird und sich eng an die Stirn anschmiegt
* Beschlagschutz (vorzugsweise)
* Vollständige Abdeckung der Seiten und der Länge des Gesichts
* Kann wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein

Normen/Standards:- Verordnung (EU) 2016/425 - EN 166- ANSI/ISEA Z87.1oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Abstrichtupfer zur Probeentnahme mit synthetischer Spitze**  |  |