**Bedarfe PSA für drei Monate Bereich XXX (Stand: XX.04.2020)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Benötigte Menge | Artikel | Bemerkung |
|  | **Schutzmasken (FFP 2-Standard)**  Beschreibung:   * Atmungsaktives Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig) * mit und ohne Ausatemventil * Versehen mit einer Metallplatte an der Nasenspitze * Kann wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein   Normen/Standards:  - Atemschutzgerät FFP2 EN 149 (CE Kat. 3) oder vergleichbar wie "N95", „KN95“, P2, Korea 1st Class, DS (Japan)  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Schutzmasken (FFP 3-Standard)**  Beschreibung:  - mit und ohne Ausatemventil  Normen/Standards:  - "FFP3" gemäß EN 149:2001+A1 CE Kat 3  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Mund-Nasen-Schutz**  Beschreibung:   * Hohe Flüssigkeitsresistenz * Gute Atmungsaktivität * Innen- und Außenflächen sind eindeutig gekennzeichnet * Draht/Metall zum Anmodellieren an der Nase   Normen/Standards:  - EN 14683 Typ IIR Leistung  - ASTM F2100 Stufe 2 oder Stufe 3  oder gleichwertig |  |
|  | **Desinfektionslösung sog. Kittelflasche (aktuell verwendet die Polizei Berlin das Produkt „AHD 2000“ des Herstellers Lysoform – Zulassungsnummer 6339804.00.00) oder gleichwertig mit gleichem Wirkspektrum** |  |
|  | **Handdesinfektionsmittel Aseptoman 500 ml oder gleichwertig mit gleichem Wirkspektrum** |  |
|  | **Handdesinfektionsmittel Aseptoman 150 ml**  **oder gleichwertig mit gleichem Wirkspektrum** |  |
|  | **Liter Flächendesinfektionsmittel begrenzt viruzid** |  |
|  | **Kanister(5l) Flächendesinfektion Pursept-A-Express oder gleichwertig mit gleichem Wirkspektrum** |  |
|  | **Schutzkittel Gr. XXL**  Beschreibung:   * Einmaliger Gebrauch, * Wadenlänge * teilbeschichtet   Normen/Standards:  - EN 13795 jede Leistungsstufe  - AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Schutzkittel Gr. XL**  Beschreibung:   * Einmaliger Gebrauch, * Wadenlänge * teilbeschichtet   Normen/Standards:  - EN 13795 jede Leistungsstufe  - AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Schutzkittel Gr. L**  Beschreibung:   * Einmaliger Gebrauch, * Wadenlänge * teilbeschichtet   Normen/Standards:  - EN 13795 jede Leistungsstufe  - AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Schutzkittel Gr. M**  Beschreibung:   * Einmaliger Gebrauch, * Wadenlänge * teilbeschichtet   Normen/Standards:  - EN 13795 jede Leistungsstufe  - AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Schutzbrillen**  Beschreibung:   * Umschließt Augenpartie und benachbarte Areale * sichere Befestigung * Kann wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein   Normen und Standarts:  EN 166 CE Kat 3 oder gleichwertig |  |
|  | **Einweg-Sitzbezüge** |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe S,**  Beschreibung:  Nitril, puderfrei, unsteril.  Bevorzugt verlängerte Manschetten  Normen/Standards:  - EN 455, CE Kat 3  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe M**  Beschreibung:  Nitril, puderfrei, unsteril.  Bevorzugt verlängerte Manschetten  Normen/Standards:  - EN 455, CE Kat 3  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe L**  Beschreibung:  Nitril, puderfrei, unsteril.  Bevorzugt verlängerte Manschetten  Normen/Standards:  - EN 455, CE Kat 3  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe XL**  Beschreibung:  Nitril, puderfrei, unsteril.  Bevorzugt verlängerte Manschetten  Normen/Standards:  - EN 455, CE Kat 3  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Einmalhandschuhe Größe XXL**  Beschreibung:  Nitril, puderfrei, unsteril.  Bevorzugt verlängerte Manschetten  Normen/Standards:  - EN 455, CE Kat 3  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Vollgesichtsschutz**  Beschreibung:   * Hergestellt aus klarem Kunststoff * Der Bereich der Stirn ist mit Material gefüllt, das die Haut berührt, um das Eindringen von Flüssigkeiten und/oder Tröpfchen zu verhindern. * Verstellbares Band, das fest um den Kopf herum befestigt wird und sich eng an die Stirn anschmiegt * Beschlagschutz (vorzugsweise) * Vollständige Abdeckung der Seiten und der Länge des Gesichts * Kann wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein   Normen/Standards:  - Verordnung (EU) 2016/425  - EN 166  - ANSI/ISEA Z87.1  oder gleichwertige Normen |  |
|  | **Stück Abstrichtupfer zur Probeentnahme mit synthetischer Spitze** |  |